**Éditeur | Rédaction**

HEWI

Marketing + Ventes

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Téléphone : +49 5691 82-0

presse@hewi.de

www.hewi.com

**Reproduction libre - Exemplaire demandé**

**Série 270 bicolor -**

**des contrastes élégants sur la porte**

La série de garnitures HEWI 270 associe à la perfection design, technique et qualité. Combinée avec la rosace bicolor, elle crée un jeu captivant sur la porte. Un noir mat profond contrastant avec les accents métalliques de l'acier inoxydable rend la combinaison de la rosace et de la poignée si unique.

Apporter des touches décoratives avec bicolor

Composée de deux matériaux, la gamme bicolor permet un mélange original : des rosaces en acier inoxydable avec des finitions métalliques en PVD entourent un inlay en polyamide. Cela crée des contrastes saisissants avec les surfaces mates qui confèrent à la rosace une touche veloutée. La poignée de porte et l'inlay noir mat profond apportent une touche d'élégance à la porte. Les nuances brossées mates en laiton, cuivre ou chrome noir offrent des options de conception individuelles.

Conforme aux normes et polyvalent

La technique de fixation répond aux exigences de la catégorie d'utilisateurs 4 selon la norme DIN 1906 et convient aussi bien au domaine privé qu'aux immeubles de bureaux et commerciaux très fréquentés.

Série 270

La série 270, conçue par Hadi Teherani, se caractérise par son design architectural. Les formes au design volontairement épuré sont élégantes. Les arêtes nettes et les lignes géométriques évoquent son architecture. La série de poignées de porte 270 est disponible aussi bien avec le système bicolor qu'avec le concept de montage innovant mini.

Rosace bicolor

Pour bicolor, HEWI propose une solution de design particulière pour la fixation des poignées de porte. Les rosaces extrêmement plates présentent une hauteur de construction de seulement 4 mm et sont disponibles au choix en acier inoxydable brossé mat ou avec un revêtement PVD.

Les modules prémontés sont assemblés par encliquetage. Cela garantit un montage simple, précis et sans outil. Le démontage est tout aussi simple et rapide. La rosace bicolor ne nécessite pas de traitement particulier du panneau de porte. Les trous de perçage standard de la porte sont utilisés pour le montage.